# Ingebruikname

- Draai de vastzetknop (16) en het klemwiel (45) vóór het zagen altijd stevig vast. Het zaagblad kan anders in het werkstuk schuin wegdraaien.

## Inschakelen (zie afbeelding M)

- Voor het inschakelen van het elektrische gereedschap schuift u eerst de inschakelblokkering (5) naar het midden en drukt u vervolgens op de aan/uit-schakelaar (6) en houdt u deze ingedrukt.

Aanwijzing: Om veiligheidsredenen kan de aan/uit-schakelaar (6) niet vergrendeld worden, maar moet tijdens het gebruik voortdurend ingedrukt blijven.

## Uitschakelen

- Voor het uitschakelen laat u de aan/uit-schakelaar (6) los.