# Technické údaje

Akumulátorová píla na obklady |  | GCM 18V-216 D | GCM 18V-216 D
--- | --- | --- | ---
Vecné číslo |  | ‎ ‎3 601 M51 0..‎ | ‎ ‎3 601 M51 0B.‎ ‎ ‎3 601 M51 08.‎
Menovité napätie | V= | 18 | 18
Voľnobežné otáčkyA) | ot/min | 5 000 | 5 000
Typ lasera | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
Trieda lasera |  | 2 | 2
HmotnosťB) | kg | 16,4–17,4 | 16,4–17,4
Odporúčaná teplota okolia pri nabíjaní | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Povolená teplota okolia pri prevádzkeC) a pri skladovaní | °C | –20...+50 | –20...+50
Odporúčané akumulátory |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Odporúčané nabíjačky |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Rozmery vhodných pílových kotúčov
Priemer pílového kotúča D | mm | 216 | 216
Hrúbka tela kotúča | mm | 1,2–1,8 | 1,2–1,8
Priemer otvoru pílového kotúča d | mm | 30 | 25,4

A)

  Merané pri 20−25 °C s akumulátorom ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  V závislosti od použitého akumulátora

C)

  Obmedzený výkon pri teplotách <0 °C.

Povolené rozmery obrobkov (maximálne/minimálne): pozri Dovolené rozmery obrobkov

Hodnoty sa môžu líšiť podľa výrobku a závisia od podmienok použitia a prostredia. Ďalšie informácie na adrese www.bosch-professional.com/wac.