# Műszaki adatok

Akkus sínes gérvágó |  | GCM 18V-216 D | GCM 18V-216 D
--- | --- | --- | ---
Cikkszám |  | ‎ ‎3 601 M51 0..‎ | ‎ ‎3 601 M51 0B.‎ ‎ ‎3 601 M51 08.‎
Névleges feszültség | V= | 18 | 18
Üresjárati fordulatszámA) | perc-1 | 5000 | 5000
A lézer típusa | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
Lézerosztály |  | 2 | 2
SúlyB) | kg | 16,4–17,4 | 16,4–17,4
Javasolt környezeti hőmérséklet a töltés során | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Megengedett környezeti hőmérséklet az üzemelésC) és a tárolás során | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Javasolt akkumulátorok |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Javasolt töltőkészülékek |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
A kéziszerszámhoz használható fűrészlapok méretei
Fűrészlap-átmérő D | mm | 216 | 216
Fűrészlap-magvastagság | mm | 1,2–1,8 | 1,2–1,8
Furatátmérő d | mm | 30 | 25,4

A)

  20−25 °C hőmérsékleten a ProCORE18V 8.0Ah akkumulátorral mérve.

B)

  az alkalmazásra kerülő akkumulátortól függ

C)

  < 0 °C hőmérsékletek esetén korlátozott teljesítmény

Megengedett munkadarab méretek (maximális/minimális): lásd Megengedett munkadarab méretek

Az értékek termékenként változhatnak és függnek az alkalmazási, valamint környezeti feltételektől is. További információk a www.bosch-professional.com/wac címen találhatók.