# Bruk

- Ta alltid batteriet ut av elektroverktøyet før arbeid på elektroverktøyet (for eksempel vedlikehold, bytte av verktøy, osv.). Det er fare for personskader hvis du trykker på av/på-bryteren ved en feiltagelse.

Transportsikring
Arbeidsforberedelse
Innstilling av horisontal gjæringsvinkel
Innstilling av vertikal gjæringsvinkel
Igangsetting
Saging
Arbeidshenvisninger
Justering av laseren
Kontrollere og justere de grunnleggende innstillingene
Transport av elektroverktøyet