# Rad

- Pre svih radova na električnom alatu (npr. prilikom održavanja, promene alata itd.) izvadite akumulator. Kod slučajnog aktiviranja prekidača za uključivanje/isključivanje postoji opasnost od povrede.

Transportni osigurač
Priprema za rad
Podešavanje horizontalnih uglova iskošenja
Podešavanje vertikalnog ugla iskošenja
Puštanje u rad
Testerisanje
Uputstva za rad
Baždarenje lasera
Provera osnovnih podešavanja i podešavanje
Transport električnog alata