# Tehnični podatki

Akumulatorska žaga za rezanje panelnih plošč |  | GCM 18V-216 D | GCM 18V-216 D
--- | --- | --- | ---
Kataloška številka |  | ‎ ‎3 601 M51 0..‎ | ‎ ‎3 601 M51 0B.‎ ‎ ‎3 601 M51 08.‎
Nazivna napetost | V= | 18 | 18
Število vrtljajev v prostem tekuA) | min–1 | 5000 | 5000
Vrsta laserja | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
Razred laserja |  | 2 | 2
TežaB) | kg | 16,4–17,4 | 16,4–17,4
Priporočena zunanja temperatura med polnjenjem | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Dovoljena zunanja temperatura med delovanjemC) in med skladiščenjem | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Priporočene akumulatorske baterije |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Priporočeni polnilniki |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Dimenzije primernih žaginih listov
Premer žaginega lista D | mm | 216 | 216
Debelina osnovne plošče | mm | 1,2–1,8 | 1,2–1,8
Premer izvrtine d | mm | 30 | 25,4

A)

  Izmerjeno pri 20−25 °C z akumulatorsko baterijo ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Odvisno od uporabljene akumulatorske baterije

C)

  Omejena zmogljivost pri temperaturah pod 0 °C.

Dovoljene mere obdelovanca (največje/najmanjše): glejte Dovoljene mere obdelovanca

Vrednosti se lahko razlikujejo glede na izdelek in so odvisne od pogojev uporabe in okoljskih pogojev. Več informacij je na voljo na spletni strani www.bosch-professional.com/wac.