# Sagatavošana darbam

Lai nodrošinātu augstu zāģēšanas precizitāti, pēc elektroinstrumenta intensīvas lietošanas nepieciešams pārbaudīt un vajadzības gadījumā koriģēt tā svarīgākos iestatījumus.
Tam vajadzīga zināma pieredze un atbilstoši speciālie instrumenti.

Jebkurā Bosch pilnvarotā elektroinstrumentu remonta darbnīcā šis darbs tiks veikts ātri un kvalitatīvi.

##

Gari un smagi zāģējamie priekšmeti brīvajā galā jānogulda uz piemērotas virsmas vai jāatbalsta.

Zāģēšanas galdu ar zāģēšanas galda pagarinātāja (23) palīdzību var pagarināt virzienā pa kreisi un pa labi.

- Atskrūvējiet fiksējošo skrūvi (22).
- Izvelciet zāģēšanas galda pagarinātāju (23) vēlamajā garumā.
- Lai nostiprinātu zāģēšanas galda pagarinātāju, no jauna pieskrūvējiet fiksējošo skrūvi (22).

Elastīgā apstrādājamā materiāla paliktņa (24) uzlikšanas sistēma sniedz jums vairākas pagarināšanas vai paplašināšanas iespējas.

- Pēc nepieciešamības ievietojiet apstrādājamā priekšmeta paliktni (24) stiprinājumos (47) uz elektroinstrumenta vai stiprinājumos (48) uz otrā apstrādājamā prieksmeta paliktņa.

- Nekad nepārnēsājiet elektroinstrumentu, turot to aiz apstrādājamā priekšmeta paliktņiem.
  Elektroinstrumenta transportēšanas laikā izmantojiet vienīgi transportēšanas ierīces, bet ne aizsargierīces.

##

Zāģējot ar horizontālo un/vai vertikālo zāģēšanas leņķi, atkarībā no asmens galvas nolieces virziena kreisā vai labējā pārbīdāmā vadotne (26) jāizvelk uz āru vai arī pilnībā jāizņem.

Vertikālais zāģēšanas leņķis | Horizontālais zāģēšanas leņķis |
--- | --- | ---
0°–22,5° (pa kreisi/pa labi) | > 0° | Atskrūvējiet kreiso/labo fiksējošo skrūvi (44). Izvelciet kreiso/labo pārbīdāmo vadotni (26) līdz galam uz āru.
22,5°−47° (pa kreisi/pa labi) | ≤ 48° (pa kreisi/pa labi) | Atskrūvējiet kreiso/labo fiksējošo skrūvi (44). Izvelciet kreiso/labo pārbīdāmo vadotni (26) līdz galam uz āru. Paceliet augšup pārbīdāmo vadotni un izņemiet to no instrumenta.

##

Lai panāktu optimālu darba drošību, apstrādājamais priekšmets ir stingri jānostiprina.
Neapstrādājiet priekšmetus, kuri ir pārāk mazi, lai tos stingri nostiprinātu.

- Cieši piespiediet apstrādājamo priekšmetu pie vadotnēm (26) un (25).
- Ievietojiet kopā ar elektroinstrumentu piegādātās skrūvspīles (41) vienā no šim nolūkam paredzētajiem urbumiem (42).
- Pielāgojiet skrūvspīļu vītņstieņa (40) garumu apstrādājamā priekšmeta augstumam.
- Nostipriniet apstrādājamo priekšmetu, stingri pieskrūvējot vītņstieni (40).