# การบำรุงรักษาและการทำความสะอาด

- โปรดถอดแบตเตอรี่แบบชาร์จได้ออกจากเครื่องมือไฟฟ้าก่อนการทำงานทุกประเภทที่เครื่องมือไฟฟ้า (เช่น การบำรุงรักษา การเปลี่ยนเครื่องมือ เป็นต้น) เนื่องจากการสั่งงานสวิตช์เปิด/ปิดโดยไม่ตั้งใจขณะทำงานดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บได้

- เพื่อ‌ให้‌ทำงาน‌ได้‌อย่าง‌ถูกต้อง‌และ‌ปลอดภัย ต้อง‌รักษา‌เครื่อง‌และช่องระบายอ‌ากาศให้‌สะอาด‌อยู่‌เสมอ

กระบัง‌ป้องกัน‌ใบเลื่อย‌ชนิด‌ชักร่นได้‌ต้อง‌เคลื่อนไหว‌ไปมา‌ได้‌อย่าง‌อิสระ‌และ‌ร่นปิด‌ได้‌โดย‌อัตโนมัติ‌ตลอด‌เวลา ดังนั้น‌ต้อง‌รักษา‌บริเวณ‌รอบๆ กระบัง‌ป้องกัน‌ใบเลื่อย‌ชนิด‌ชักร่นได้‌ให้‌สะอาด‌อยู่เสมอ

หลังเสร็จงาน‌ทุกครั้ง ให้‌เอา‌ผงฝุ่น‌และ‌เศษ‌ออก‌โดย‌เป่า‌ด้วย‌อากาศอัด‌หรือ‌ใช้‌แปรง‌ปัด

ทำความสะอาดลูกกลิ้งเป็นประจำ (11)

## มาตรการลดเสียงรบกวน

มาตรการโดยผู้ผลิต:

- การสตาร์ท‌แบบ‌นุ่มนวล
- การส่งมอบพร้อมใบเลื่อยที่พัฒนาขึ้นเป็นพิเศษสำหรับลดเสียงรบกวน

มาตรการโดยผู้ใช้:

- การติดตั้งแบบให้มีการสั่นสะเทือนน้อยบนพื้นผิวทำงานที่มั่นคง
- การใช้‌ใบเลื่อย‌ที่‌มี‌คุณสมบัติ‌ลดเสียง‌รบกวน
- การทำความสะอาดใบเลื่อยและเครื่องมือไฟฟ้าเป็นประจำ