# Inbetriebnahme

- Ziehen Sie den Feststellknauf (16) und das Klemmrad (45) vor dem Sägen immer fest an. Das Sägeblatt kann sich sonst im Werkstück verkanten.

## Einschalten (siehe Bild M)

- Zum Einschalten des Elektrowerkzeuges schieben Sie zuerst die Einschaltsperre (5) zur Mitte und drücken anschließend den Ein-/Ausschalter (6) und halten ihn gedrückt.

Hinweis: Aus Sicherheitsgründen kann der Ein-/Ausschalter (6) nicht arretiert werden, sondern muss während des Betriebes ständig gedrückt bleiben.

## Ausschalten

- Zum Ausschalten lassen Sie den Ein-/Ausschalter (6) los.