# Petunjuk pengoperasian

##

Dua sinar laser menunjukkan garis pemotongan mata gergaji. Dengan demikian, benda kerja dapat ditempatkan secara tepat untuk digergaji tanpa harus membuka kap pelindung yang dapat bergerak.

- Untuk itu, nyalakan sinar laser dengan mengetuk singkat tombol on/off (6) tanpa menekan kunci pengaman (5).
- Arahkan tanda yang dibuat pada benda kerja di antara kedua garis laser.

Catatan: Sebelum menggergaji, periksa apakah garis pemotongan masih ditampilkan dengan benar lihat Menyesuaikan laser. Penyetelan sinar laser dapat berubah, misalnya oleh getaran saat menggunakan perkakas secara intensif.

##

Ukuran benda kerja maksimal:

Sudut mitre horizontal | Sudut mitre vertikal | Tinggi x lebar [mm]
--- | --- | ---
0° | 0° | 70 x 305
45° (kiri/kanan) | 0° | 70 x 215
45° (kiri) | 45° (kiri) | 42 x 215
45° (kanan) | 45° (kanan) | 20 x 215
0° | 45° (kiri) | 42 x 305
0° | 45° (kanan) | 20 x 305

Ukuran benda kerja minimal (= semua benda kerja yang dapat dijepit dengan klem (41) yang disediakan di sisi kiri atau kanan mata gergaji): 100 x 40 mm (panjang x lebar)

Kedalaman pemotongan maksimal (0°/0°): 70 mm

##

Jika hendak membuat alur, pembatas kedalaman harus disetel.

- Gerakkan pembatas kedalaman (39) ke depan.
- Gunakan gagang (7) untuk menggerakkan lengan perkakas ke posisi yang diinginkan.
- Putar sekrup penyetel (38) hingga ujung sekrup menyentuh pembatas kedalaman (39).
- Arahkan lengan perkakas ke atas secara perlahan.

##

Mistar pembatas (36) kiri atau kanan dapat digunakan untuk menggergaji benda kerja yang berukuran sama panjang dengan mudah.

- Putar mistar pembatas (36) ke atas.
- Atur ekstensi meja potong (23) ke panjang benda kerja yang diinginkan.

##

Saat menggergaji benda kerja dengan bentuk melengkung atau bulat, benda kerja tersebut harus dipegang dengan alat agar tidak tergeser. Pada jalur potong tidak boleh ada celah antara benda kerja, rel pembatas dan meja potong.

Jika perlu harus dibuat penahan khusus.

##

Pelat sisipan (14) dapat menjadi aus setelah perkakas listrik digunakan untuk waktu yang lama.

Ganti pelat sisipan yang rusak.

- Atur perkakas listrik pada posisi pengoperasian.
- Lepaskan sekrup (54) menggunakan obeng kembang standar dan lepaskan pelat sisipan yang lama (14).
- Pasang pelat sisipan yang baru dan kencangkan kembali sekrup (54).