# Caractéristiques ‌techniques

Scie à onglets radiale sans-fil |  | GCM 18V-216 D | GCM 18V-216 D
--- | --- | --- | ---
Référence |  | ‎ ‎3 601 M51 0..‎ | ‎ ‎3 601 M51 0B.‎ ‎ ‎3 601 M51 08.‎
Tension nominale | V= | 18 | 18
Régime à videA) | tr/min | 5 000 | 5 000
Type de laser | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
Classe laser |  | 2 | 2
PoidsB) | kg | 16,4–17,4 | 16,4–17,4
Températures ambiantes recommandées pour la charge | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Températures ambiantes admissibles pendant l’utilisationC) et pour le stockage | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Batteries recommandées |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Chargeurs recommandés |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Dimensions admissibles des lames de scie
Diamètre de lame D | mm | 216 | 216
Épaisseur de corps de lame | mm | 1,2–1,8 | 1,2–1,8
Diamètre d’alésage central d | mm | 30 | 25,4

A)

  Mesuré à 20−25 °C avec accu ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Dépend de l’accu utilisé

C)

  Performances réduites à des températures < 0 °C

Dimensions de pièces admissibles (maxi/mini) : voir Dimensions de pièce maximales admissibles

Les valeurs peuvent varier selon le produit, les conditions d’utilisation et les conditions ambiantes. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.bosch-professional.com/wac.