# 設定垂直斜鋸角

垂直斜鋸角的調整範圍介於 47°（左側）和 47°（右側）之間。

0°、22.5° 和 45° 角度上設有固定定位裝置，可快速而精準地調整至經常使用的垂直斜鋸角。

- 請確認，是否已安裝夾緊輪 (45) 參見 安裝夾緊輪（請參考圖 A2）。

## 設定垂直方向的基本斜鋸角（請參考圖 L）

- 將可調式止動滑軌 (26) 拉至最外側或整個拆除。
- 鬆開夾緊輪 (45)。
- 將鎖止扳片 (46) 往外拉，並扣入空轉位置，
  即可使用整個斜鋸角範圍（左側和右側）。
- 從把手 (7) 處將機臂往左或往右翻轉，直到角度指示器 (28) 顯示所需的垂直基本斜鋸角。
- 旋轉鎖止扳片 (46)。 必須感覺鎖止扳片扣入所需垂直基本斜鋸角的位置。
- 再度鎖緊夾緊輪 (45)。

## 設定偏好垂直斜鋸角

- 將可調式止動滑軌 (26) 拉至最外側或整個拆除。
- 鬆開夾緊輪 (45)。
- 將鎖止扳片 (46) 往外拉，並扣入空轉位置，
  即可使用整個斜鋸角範圍（左側和右側）。
- 從把手 (7) 處將機臂往左或往右翻轉，直到角度指示器 (28) 指在所需垂直斜鋸角上。
- 再度鎖緊夾緊輪 (45)。