# Bắt Đầu Vận Hành

- Luôn luôn siết chặt núm khóa (16) và bánh kẹp (45) trước khi cưa. Nếu không, lưỡi cưa có thể bị kẹp chặt trong vật gia công.

## Bật (xem Hình M)

- Để bật dụng cụ điện, trước tiên đẩy khóa an toàn (5) về giữa, tiếp theo bấm công tắc Tắt/Mở (6) và ấn giữ.

Lưu ý: Vì lý do an toàn, không thể mở khóa công tắc Tắt/Mở (6), mà phải luôn bấm giữ trong khi vận hành dụng cụ.

## Để tắt máy

- Để Tắt máy thả công tắc Tắt/Mở (6) ra.