# การตรวจสอบและปรับตั้งการปรับพื้นฐาน

เพื่อให้แน่ใจว่าจะตัดชิ้นงานได้อย่างแม่นยำ หลังการใช้งานหนักท่านต้องตรวจสอบการปรับพื้นฐานของเครื่องมือไฟฟ้าและปรับตั้ง หากจำเป็น
สำหรับเรื่องนี้ท่านต้องมีประสบการณ์และเครื่องมือพิเศษที่สอดคล้องกัน

ศูนย์บริการลูกค้า บ๊อช ให้‌บริการ‌บำรุง‌รักษา‌ได้‌รวดเร็ว‌และ‌เชื่อถือได้

## การจัดแนวเข็มชี้มุม (แนวนอน) (ดูภาพประกอบ U)

- วาง‌เครื่อง‌ใน‌ตำแหน่ง‌ทำงาน
- หมุนโต๊ะเลื่อย (12) ไปจนถึงช่องกัก (20) สำหรับ 0° คันปรับ (17) ต้องขบเข้าในช่องกักอย่างรู้สึกได้

### การตรวจสอบ

เข็มชี้มุม (58) ต้องอยู่ในแนวเส้นขีด 0° ของมาตราส่วน (21)

### การปรับ

- คลายสกรู (59) โดยใช้ไขควงปากแฉกที่มีจำหน่ายทั่วไป และวางแนวเข็มชี้มุมเทียบกับเส้นขีด 0°
- ขัน‌สกรู‌กลับให้แน่นอีกครั้ง

## การจัดแนวเข็มชี้มุม (แนวตั้ง) (ดูภาพประกอบ V)

- จัด‌เครื่องมือไฟฟ้าให้อยู่ในตำแหน่งทำงาน
- คลายล้อหนีบ (45)
- ดึงคันล็อค (46) ออกทางด้านนอกและปรับมาตราส่วนสำหรับมุมเอียงให้อยู่ที่ 0° ด้วยแขนเครื่องมือ
- ปล่อยคันล็อค (46) คันล็อคต้องล็อคเข้าในตำแหน่งโดยสัมผัสได้
- ขันล้อหนีบ (45) กลับให้แน่นอีกครั้ง

### การตรวจสอบ

เข็มชี้มุม (28) ต้องอยู่ในแนวเส้นขีด 0° ของมาตราส่วน (27)

### การปรับ

- คลายสกรู (60) โดยใช้ไขควงปากแฉกที่มีจำหน่ายทั่วไป และวางแนวเข็มชี้มุมเทียบกับเส้นขีด 0°
- ขัน‌สกรูกลับเข้าให้แน่น