# Технички податоци

Батериска пила за оплата |  | GCM 18V-216 D | GCM 18V-216 D
--- | --- | --- | ---
Број на дел |  | ‎ ‎3 601 M51 0..‎ | ‎ ‎3 601 M51 0B.‎ ‎ ‎3 601 M51 08.‎
Номинален напон | V= | 18 | 18
Број на вртежи во празен одA) | min-1 | 5000 | 5000
Тип на ласер | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
Класа на ласер |  | 2 | 2
ТежинаB) | kg | 16,4–17,4 | 16,4–17,4
Препорачана околна температура при полнење | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Дозволена околна температура при полнењеC) и при складирање | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Препорачани акумулаторски батерии |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Препорачани полначи |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Димензии за соодветни сечила за пила
Дијаметар на сечилото за пила D | mm | 216 | 216
Дебелина на сечилото на пила | mm | 1,2–1,8 | 1,2–1,8
Дијаметар на отворот d | mm | 30 | 25,4

A)

  Мерено при 20−25 °C со батерија ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  во зависност од употребената батерија

C)

  ограничена јачина при температури < 0 °C

Дозволени димензии на делот што се обработува (максимални/минимални): види Дозволени димензии на делот што се обработува

Вредностите може да варираат во зависност од производот и зависат од примената и условите на животната средина. Повеќе информации може да најдете на www.bosch-professional.com/wac.