# Uruchamianie

- Przed rozpoczęciem cięcia należy zawsze mocno dokręcić gałkę nastawczą (16) i pokrętło blokujące (45) . W przeciwnym wypadku tarcza może się przechylić w obrabianym elemencie.

## Włączanie (zob. rys. M)

- Aby włączyć elektronarzędzie, należy najpierw przesunąć blokadę włącznika (5) w pozycję środkową, a następnie nacisnąć włącznik/wyłącznik (6) i trzymać go w tej pozycji.

Wskazówka: Ze względów bezpieczeństwa włącznik/wyłącznik (6) nie może zostać zablokowany do pracy ciągłej. Przez cały czas obróbki musi być naciśnięty przez osobę obsługującą.

## Wyłączanie

- Aby wyłączyć, należy zwolnić włącznik/wyłącznik (6).