# Inställning av horisontell geringsvinkel

## Ställa in horisontell standard-geringsvinkel (se bild J)

För snabb och precis inställning av ofta använda horisontella geringsvinklar har sågbordet försetts med urtag (20):

vänster | höger
--- | ---
0°
45°; 30°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 30°; 45°

- Lossa vid behov låsknappen (16).
- Dra armen (17) och vrid sågbordet (12) till önskat urtag åt vänster eller höger.
- Släpp åter armen. Armen måste kännbart snäppa fast i urtaget.
- Dra åter fast låsknappen (16).

## Ställa in horisontell standard-geringsvinkel (se bild K)

Den horisontella geringsvinkeln kan ställas in i 48° (vänster sida) till 48° vinkel (höger sida).

- Lossa låsknappen (16), om den är åtdragen.
- Dra i spaken (17) och tryck samtidigt ihop låsklämman (15), tills denna hakar i det avsedda spåret. Därigenom blir sågbordet fritt rörligt.
- Sväng sågbordet (12) med låsknappen åt vänster eller höger tills vinkelindikatorn (58) visar önskad geringsvinkel.
- Dra åt låsknappen (16) igen.
- För att åter lossa spaken (17) (för inställning av standardgeringsvinklar) dra spaken uppåt.
  Vinkelspärren (15) återgår till sitt ursprungliga läge och spaken (17) kan snäppa fast i hacken (20).