# طرز کار با دستگاه

- قبل از انجام هر گونه کاری با ابزار برقی (از جمله سرویس و نگهداری، تعویض ابزار و غیره)، باتری قابل شارژ را از داخل ابزار برقی خارج کنید. در صورت فشرده شدن اتفاقی کلید روشن/خاموش، خطر آسیب دیدگی وجود دارد.

قفل ایمنی حمل و نقل
نحوه آماده سازی برای کار
نحوه تنظیم زاویه مورب افقی
نحوه تنظیم زاویه مورب عمودی
راه اندازی و نحوه کاربرد دستگاه
اره کردن
راهنمائی‌های عملی
تنظیم کردن لیزر
تنظیم و کنترل تنظیمات پایه
نحوه حمل و نقل ابزار برقی