# Funcţionare

- Înainte de efectuarea oricăror lucrări la scula electrică (de exemplu, întreţinere, înlocuirea accesoriului, curăţare etc.), scoate acumulatorul din scula electrică. În cazul acţionării involuntare a comutatorului de pornire/oprire, există pericolul de rănire.

Dispozitiv de siguranţă la transport
Pregătirea lucrului
Reglarea unghiurilor de înclinare în plan orizontal
Reglarea unghiului de îmbinare pe colţ în plan vertical
Punere în funcţiune
Tăiere cu ferăstrăul
Instrucţiuni de lucru
Reglarea laserului
Verificarea şi refacerea reglajelor de bază
Transportul sculei electrice