# Kunci transpor (lihat gambar E)

Kunci transpor (34) memungkinkan perkakas listrik dapat ditangani dengan lebih mudah saat dipindahkan ke lokasi yang berbeda.

## Melepaskan penguncian perkakas listrik (posisi pengoperasian)

- Tekan sedikit lengan perkakas pada gagang (7) ke bawah untuk meringankan kunci transpor (34).
- Tarik sepenuhnya kunci transpor (34) ke luar.
- Gerakkan lengan perkakas ke atas secara perlahan.

## Mengunci perkakas listrik (posisi pengangkutan)

- Kendurkan sekrup pengencang (1) jika sekrup menjepit alat pemandu gerakan (2). Tarik sepenuhnya lengan perkakas ke depan dan tarik kembali sekrup pengencang untuk mengunci alat pemandu gerakan.
- Tarik pembatas kedalaman (39) ke atas.
- Kencangkan knop pengunci (16) untuk mengunci meja potong (12).
- Gunakan gagang (7) untuk menggerakkan lengan perkakas sejauh mungkin ke bawah hingga kunci pengaman untuk pengangkutan (34) dapat ditekan sepenuhnya ke dalam.

Kini, lengan perkakas telah terkunci dengan benar dan perkakas listrik dapat diangkut.