# A munka előkészítése

A precíz vágások biztosítására az elektromos szerszám alapbeállításait intenzív használat után ellenőrizni kell és szükség esetén újra be kell állítani.
Ehhez tapasztalatra és egy megfelelő célszerszámra van szükség.

Egy Bosch vevőszolgálat ezt a munkát gyorsan és megbízhatóan elvégzi.

##

A hosszú és nehéz munkadarabok szabad végét alá kell támasztani.

A fűrészasztalt a fűrészasztal-hosszabbítók (23) segítségével balra és jobbra meg lehet hosszabbítani.

- Oldja ki a szorítócsavart (22).
- Húzza ki a kívánt hosszig a fűrészasztal-hosszabbítót (23).
- A fűrészasztal-hosszabbító rögzítéséhez húzza meg ismét szorosra a szorítócsavart (22).

A munkadarabtámaszok rugalmas csatlakoztathatósága (24) számos hosszabb és szélesebb változatot tesz lehetővé.

- Igény szerint dugja a munkadarabtámaszt (24) a befogókba (47) az elektromos kéziszerszámon vagy a második munkadarabtámasz befogóiba (48).

- Soha ne vigye az elektromos kéziszerszámot a munkadarabtámaszoknál fogva!
  Az elektromos kéziszerszám szállításához mindig csak a szállításra szolgáló alkatrészeket használja!

##

Vízszintes és/vagy függőleges gérszögek fűrészelésekor a vágási iránytól függően kifelé el kell húzni, illetve teljesen el kell távolítani a bal vagy a jobb oldali szabályozható ütközősínt (26).

Függőleges gérszög | Vízszintes gérszög |
--- | --- | ---
0°–22,5° (balra/jobbra) | > 0° | Oldja ki a bal/jobb oldali reteszelőcsavart (44). Húzza teljesen ki a bal/jobb oldali beállítható ütközősínt (26).
22,5°−47° (balra/jobbra) | ≤ 48° (balra/jobbra) | Oldja ki a bal/jobb oldali reteszelőcsavart (44). Húzza teljesen ki a bal/jobb oldali beállítható ütközősínt (26). Emelje le felfelé a szabályozható ütközősínt.

##

Az optimális munkahelyi biztonsághoz a megmunkálásra kerülő munkadarabot mindig be kell fogni.
Ne munkáljon meg olyan munkadarabokat, amelyek túl kicsik ahhoz, hogy be lehessen azokat fogni.

- Nyomja erőteljesen a munkadarabot a (26) és (25) ütközősínhez.
- Dugja bele a készülékkel szállított (41) csavaros szorítót az erre előirányozott (42) furatok egyikébe.
- Állítsa be a munkadarab magasságának megfelelően a csavaros szorító (40) menetes orsóját.
- Húzza meg szorosra a (40) menetes orsót és rögzítse így a munkadarabot.