# 校正雷射

提示：若要測試雷射功能，電動工具必須連接電源。

- 校正雷射時（例如移動機臂時）千萬不可按壓起停開關。不小心啟動電動工具可能造成人員受傷。

- 把電動工具調整至工作位置。
- 將鋸台 (12) 轉至 0° 刻槽 (20)。必須可感覺到撥桿 (17) 卡入刻槽。

為確保精準鋸切，在頻繁使用之後必須檢查雷射光束，必要時得做適度調整。
檢查時不但要具備足夠的經驗，而且得使用特殊工具。
博世客戶服務中心能夠既快速又可靠地執行這項工作。

##

- 在工件上畫一條筆直鋸線。
- 利用把手 (7) 緩慢地將機臂往下拉。
- 調整工件，讓鋸片上的鋸齒靠在鋸線上。
- 讓工件保持在這個位置並握牢它，再度慢慢向上提起機臂。
- 請確實夾緊工件。
- 請利用開關 (6) 啟動雷射光束，無須按壓作動安全鎖 (5)。

即使在放下滑動臂時，投射在標示在工件上裁切線左右兩側的雷射光束也必須等距且平行。

##

- 使用內六角扳手／一字螺絲起子 (43) 鬆開雷射保護蓋 (8) 的兩個螺栓 (55) ，然後拆除雷射保護蓋。

##

- 鬆開固定螺栓 (56)（約 1－2 圈）。
  不要完全旋出該螺栓。
- 向右或向左移動雷射外殼 (57)，直至機臂向下移動時雷射光束不再有側向偏移。
- 讓雷射外殼 (57) 維持在此位置上，然後重新鎖緊固定螺栓 (56)。
- 將雷射保護蓋 (8) 重新固定。