# ضبط زوايا الشطب الأفقية

## ضبط زوايا الشطب الأفقية القياسية (انظر الصورة J)

للضبط السريع والدقيق لزوايا الشطب الأفقية المستخدمة غالبا على حزوز قاعدة المنشار (20):

اليسار | اليمين
--- | ---
0°
45°، 30°، 22,5°، 15°‏ | 15°، 22,5°، 30°، 45°‏

- قم بفك مقبض التثبيت (16)، في حالة ربطه.
- اسحب الذراع (17) وأدر قاعدة المنشار (12) حتى حز التوقيف المرغوب نحو اليمين أو اليسار.
- اطلق الذراع. ينبغي أن تتعاشق الذراع بحز التوقيف بشكل محسوس.
- قم بشد مقبض التثبيت (16) مرة أخرى.

## ضبط زوايا الشطب الأفقية المرغوبة (انظر الصورة K)

يمكن ضبط زاوية الشطب المائل الأفقية في نطاق يبلغ 48° (ناحية اليسار) حتى 48° (ناحية اليمين).

- قم بفك مقبض التثبيت (16)، في حالة ربطه.
- اسحب الذراع (17) واضغط في نفس الوقت علی مشبك التثبيت (15)، إلى أن يثبت في الحز المخصص لذلك. وبذلك تصبح قاعدة المنشار حرة الحركة.
- أدر قاعدة المنشار (12) بواسطة مقبض التثبيت نحو اليسار أو اليمين إلی أن يشير مؤشر الزاوية (58) إلی زاوية الشطب الأفقية المرغوبة.
- قم بربط مقبض التثبيت (16) مرة أخرى.
- لإعادة فك الذراع (17) اسحبه نحو الأعلی (من أجل ضبط زوايا الشطب الأفقية القياسية).
  يعود مشبك التثبيت (15) إلى موضعه الأصلي، ويعود للمقبض (17) ليتعاشق بحزوز التوقيف (20).