# การติดตั้งส่วนประกอบแต่ละชิ้น

- นำ‌ชิ้นส่วน‌ทั้งหมด‌ที่จัดส่ง‌มาออกจาก‌หีบห่อ‌อย่าง‌ระมัดระวัง
- นำ‌วัสดุหีบห่อทั้งหมด‌ออกจาก‌เครื่องมือไฟฟ้า‌และ‌อุปกรณ์‌ประกอบ‌ที่‌จัดส่งมา

- เพื่อให้การทำงานง่ายขึ้นเมื่อประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์ที่ให้มา ตรวจสอบให้แน่ใจว่า เครื่องมือไฟฟ้าอยู่ในตำแหน่งการขนส่ง

##

สามารถจัดตำแหน่งอุปกรณ์หนุนชิ้นงาน (24) ซ้าย ขวาหรือด้านหน้าที่เครื่องมือไฟฟ้า ระบบปลั๊กอินที่ยืดหยุ่นช่วยให้คุณขยายหรือขยายรูปแบบได้หลากหลาย (ดูภาพประกอบ G)

- เสียบอุปกรณ์หนุนชิ้นงาน (24) ส่วนรองรับ (47) ที่เครื่องมือไฟฟ้าหรือในส่วนรองรับ (48) ของอุปกรณ์หนุนชิ้นงานที่สอง

- อย่า‌หิ้ว‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌ตรงอุปกรณ์หนุนชิ้นงาน
  ขนย้าย‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้าด้วยอุปรณ์‌สำหรับ‌ขนย้าย‌เท่านั้น

##

ล้อหนีบ (45) ยึดมาตราส่วนสำหรับมุมเอียงในแนวตั้งแบบปรับได้และจำเป็นสำหรับการทำงานที่ปลอดภัย

- คลายเกลียวน็อตหกเหลี่ยมออกจากน็อตเกลียว (49)
- ขันล้อหนีบ (45) ตามเข็มนาฬิกาเข้ากับน็อตเกลียว (49) และขันให้แน่น

##

ต้องติดตั้งแผ่นกั้นปรับได้ (26) ก่อนเลื่อน

- เลื่อนแผ่นกั้นปรับได้ (26) ขวาของใบเลื่อยเข้าไปในร่องที่ตรงกัน แล้วขันสกรูล็อค (44) ให้แน่น
  ส่วนที่แบนของแผ่นกั้นต้องชี้เข้าด้านในเข้าหาใบเลื่อย