# إرشادات العمل

##

يشير شعاعا ليزر اثنين إلی خط قص شفرة المنشار. يسمح لك ذلك بتركيز قطعة الشغل بدقة من أجل نشرها دون أن تفتح غطاء الوقاية المتأرجح.

- للقيام بهذا قم بتشغيل أشعة الليزر من خلال النقر على مفتاح التشغيل والإطفاء (6)لوهلة قصيرة دون الضغط على مانع التشغيل (5).
- قم بتسوية العلامة التي علّمتها علی قطعة الشغل بين خطي الليزر.

ملاحظة: تأكد قبل النشر من أن خط القطع ما زال يعرض بالشكل الصحيح انظر ضبط الليزر. قد يزاح شعاعا الليزر مثلا من خلال الاهتزازات بسبب الاستخدام الشديد.

##

أقصی مقاس لقطع الشغل:

زاوية الشطب الأفقية | زاوية الشطب العمودية | الارتفاع x العرض [مم]
--- | --- | ---
0° | 0° | 70 x ‏305‏
45° (يسارًا/يمينًا) | 0° | 70 x ‏215‏
45° (يسارًا) | 45° (يسارًا) | 42 x ‏215‏
45° (يمينًا) | 45° (يمينًا) | 20 x ‏215‏
0° | 45° (يسارًا) | 42 x ‏305‏
0° | 45° (يمينًا) | 20 x ‏305‏

الحد الأدنى لمقاسات قطع الشغل (= جميع قطع الشغل التي يمكن تثبيتها بإحكام مع الملزمة الموردة (41)إلى يسار أو يمين شفرة المنشار): 100 x ‏40 مم (الطول × العرض)

الحد الأقصى لعمق القطع (0°/0°): 70 مم

##

ينبغي تعديل ضبط محدد العمق إذا أردت أن تقوم بنشر الحز.

- حرك محدد العمق (39) إلى الأمام.
- قم بتحريك ذراع العدة من المقبض (7) إلی الوضع المرغوب.
- أدر لولب الضبط (38) إلی أن يلامس نهاية لولب محدد العمق (39).
- وجه ذراع العدة إلی الأعلی ببطء.

##

لسهولة نشر قطع الشغل المتساوية الطويلة، يمكنك استخدام المصد الطولي (36) الأيسر أو الأيمن.

- أدر المصد الطولي (36) لأعلى.
- قم بضبط امتداد منضدة النشر (23) حسب طول قطعة الشغل المرغوب.

##

يجب أن يتم تأمين قطع الشغل المنحنية أو المدورة ضد الانزلاق بشكل خاص عند النشر. لا يجوز أن يتشكل أي شق عند خط القص بين قطعة الشغل وسكة المصادمة ومنضدة النشر.

يجب أن يتم تصنيع حوامل خاصة عند الضرورة.

##

قد تستهلك صفائح التلقيم (14) بعد استخدام العدة الكهربائية لفترة طويلة.

استبدل صفائح التلقيم التالفة.

- اضبط العدة الكهربائية بوضعية الشغل.
- قم بفك اللوالب (54) باستخدام مفك البراغي المتصالب المورد، وأخرج صفيحة التلقيم القديمة (14).
- قم بتركيب صفيحة التلقيم الجديدة، وأحكم ربط اللوالب (54) مرة أخرى.