# สัญลักษณ์

สัญลักษณ์‌ต่อไปนี้‌มี‌ความ‌สำคัญ‌ต่อ‌การใช้‌‌‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌‌ของท่าน กรุณา‌จดจำ‌สัญลักษณ์‌และ‌ความหมาย การแปล‌ความ‌สัญลักษณ์‌ได้‌ถูกต้อง‌จะช่วย‌ให้ท่าน‌ใช้‌‌เครื่องมือ‌ไฟฟ้า‌ได้ดี‌และ‌ปลอดภัยกว่า

สัญลักษณ์‌และ‌ความหมาย‌ของ‌สัญลักษณ์
| แสงเลเซอร์ อย่ามองเข้าไปในลำแสง ระดับเลเซอร์ 2
| เอา‌มือ‌ออก‌ห่างจาก‌บริเวณ‌ตัดขณะ‌เครื่อง‌กำลัง‌วิ่ง อันตราย‌จาก‌การ‌บาดเจ็บ‌เมื่อ‌ไป‌สัมผัส‌กับ‌ใบเลื่อย
| สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น
| สวม‌แว่นตา‌ป้องกัน‌อันตราย
| สวมอุปกรณ์ป้องกันเสียง การรับ‌ฟังเสียง‌ดัง‌อาจ‌ทำให้‌‌สูญเสีย‌การได้ยิน
| บริเวณอันตราย! เอามือ นิ้ว หรือแขน‌ออกจาก‌บริเวณนี้
| เมื่อ‌ขนย้าย‌เครื่อง ให้‌จับ‌เครื่อง‌ตรง‌ตำแหน่ง‌ที่กำหนด (ด้ามจับเว้า) เท่านั้น หรือ‌จับ‌ที่‌ด้ามจับ‌สำหรับ‌ขนย้าย
| เมื่อตัดมุมเอียงในแนวตั้ง ต้องดึงแผ่นกั้นปรับได้ออกด้านนอกหรือถอดออกไป
| สังเกต‌ขนาด‌ของ‌ใบเลื่อย (เส้นผ่านศูนย์กลางของใบเลื่อย D และเส้นผ่านศูนย์กลางของรู d) เส้น‌ผ่าน‌ศูนย์กลางของ‌รู d ต้อง‌เข้ากับแกนเครื่องมือ‌โดย‌ไม่มี‌ระยะหลวม หากจำเป็นต้องใช้ตัวลดขนาด ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดของตัวลดนั้นตรงกับความหนาของใบเลื่อยและเส้นผ่านศูนย์กลางของรูที่ใบเลื่อย รวมถึงเส้นผ่านศูนย์กลางของแกนเครื่องมือ หากเป็นไปได้ ให้ใช้ตัวลดขนาดที่จัดส่งมาพร้อมกับใบเลื่อย เส้นผ่านศูนย์กลางของใบเลื่อย D ต้องสอดคล้องกับข้อมูลบนสัญลักษณ์ โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "ขนาดของใบเลื่อยที่เหมาะสม" ในหัวข้อ "ข้อมูลทางเทคนิค"