# Настройка горизонтального угла распила

## Установка стандартного горизонтального угла распила (см. рис. J)

Для быстрой и точной настройки часто используемых горизонтальных углов распила на пильном столе предусмотрены насечки (20):

слева | справа
--- | ---
0°
45°; 30°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 30°; 45°

- Отпустите ручку фиксирования (16), если она затянута.
- Оттяните рычаг (17) и поверните пильный стол (12) до нужной насечки влево или вправо.
- Отпустите рычаг. Рычаг должен войти в зацепление на насечке.
- Затяните ручку фиксирования (16).

## Настройка произвольного горизонтального угла распила (см. рис. K)

Горизонтальный угол скоса можно регулировать в диапазоне от 48° (слева) до 48° (справа).

- Отпустите ручку-фиксатор (16), если она затянута.
- Потяните рычаг (17) и одновременно прижмите фиксирующий зажим (15), чтобы он зафиксировался в предусмотренном для этого пазу. Это обеспечивает свободное перемещение пильного стола.
- Поверните пильный стол (12) за ручку-фиксатор влево или вправо так, чтобы указатель угла распила (58) указывал нужный горизонтальный угол скоса.
- Затяните ручку-фиксатор (16).
- Чтобы снова отпустить рычаг (17) (для регулировки стандартных горизонтальных углов скоса), потяните его вверх.
  Фиксирующий зажим (15) возвращается в свое исходное положение, а рычаг (17) может снова войти в зацепление на насечках (20).