# Praca

- Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac przy elektronarzędziu (np. konserwacja, wymiana narzędzi roboczych itp.) należy wyjąć akumulator. W przypadku niezamierzonego naciśnięcia włącznika/wyłącznika istnieje niebezpieczeństwo doznania obrażeń.

Zabezpieczenie transportowe
Przygotowanie pracy
Ustawianie kątów cięcia
Ustawianie pionowych kątów cięcia
Uruchamianie
Cięcie
Wskazówki dotyczące pracy
Regulacja lasera
Kontrola i modyfikacja ustawień podstawowych
Transport elektronarzędzia