# 톱날 교환하기(그림 D1−D4 참조)

- 전동공구에 각종 작업(예: 유지보수, 공구 교체 등)을 진행하기 전에 항상 배터리를 전동공구에서 분리하십시오. 실수로 전원 스위치가 작동하게 되면 부상을 입을 위험이 있습니다.

- 톱날을 조립할 때 보호 장갑을 착용하십시오. 톱날에 닿게 되면 상해를 입을 수 있습니다.

반드시 허용되는 최고 RPM이 전동공구의 무부하 속도보다 높은 톱날만 사용해야 합니다.

이 사용 설명서에 나와있는 특성 자료에 부합하고 EN 847‑1 기준에 따라 검증되었다는 것이 표시되어 있는 톱날만 사용하십시오.

본 전동공구는 제조사가 권장하는 작업 자재와 톱날만 사용하십시오. 이를 통해 톱니 과열 현상을 방지할 수 있습니다.

## 톱날 탈착하기

- 전동공구를 작업 위치로 둡니다.
- 하부 안전반 (10) 을 뒤로 젖힌 후 이 위치에서 하부 안전반을 잡고 계십시오.
- 육각 볼트 (51) 를 육각키(6 mm) (43) 로 돌리면서 스핀들 잠금장치 (31) 가 맞물려 고정될 때까지 미십시오.
- 스핀들 잠금장치 (31) 를 누른 상태에서 육각 볼트 (51) 를 시계 방향으로 돌려 빼내십시오(왼나사!).
- 고정 플랜지 (52) 를 분리하십시오.
- 톱날 (30) 을 분리하십시오.
- 하부 안전반을 천천히 다시 아래로 움직이십시오.

## 톱날 장착하기

- 톱날을 끼울 때 톱니의 절단 방향(톱날에 표시된 화살표 방향)이 안전반에 나와있는 화살표 방향과 일치해야 하는지 확인하십시오!

필요에 따라, 장착하기 전에 조립하려는 모든 부품을 깨끗이 닦으십시오.

- 하부 안전반 (10) 을 뒤로 젖힌 후 이 위치에서 하부 안전반을 잡고 계십시오.
- 새 톱날을 고정 플랜지 (53) 안쪽에 끼우십시오.

- 고정 플랜지 (52) 및 육각 볼트 (51) 를 끼우십시오. 스핀들 잠금장치 (31) 가 맞물려 고정될 때까지 누른 다음, 육각 볼트를 시계 반대 방향으로 조이십시오.
- 하부 안전반을 천천히 다시 아래로 움직이십시오.