# Przygotowanie pracy

Aby zagwarantować precyzję cięć, należy po intensywnym użytkowaniu skontrolować i w razie potrzeby zmodyfikować ustawienia podstawowe elektronarzędzia.
Niezbędne jest do tego doświadczenie oraz odpowiednie specjalistyczne narzędzia.

Serwis firmy Bosch wykona te prace szybko i nie‌zawodnie.

##

Pod wystającą część długiego i ciężkiego elementu należy coś włożyć, lub czymś podeprzeć.

Za pomocą specjalnych przedłużek (23) można wydłużyć powierzchnię stołu pilarskiego w prawą lub w lewą stronę.

- Odkręcić śrubę zaciskową (22).
- Wysunąć przedłużkę stołu pilarskiego (23) na zewnątrz, do osiągnięcia żądanej długości.
- Aby zablokować przedłużkę stołu, należy ponownie dokręcić śrubę zaciskową (22).

Elastyczny system mocowania blatów stołu (24) umożliwia wiele wariantów wydłużania i poszerzania stołu.

- W zależności od potrzeby wsunąć blat stołu (24) w mocowania (47) na elektronarzędziu lub w mocowania (48) drugiego blatu stołu.

- Nie wolno przenosić elektronarzędzia, trzymając je za blaty stołu.
  Podczas transportu elektronarzędzia należy używać wyłącznie elementów transportowych.

##

Przy wykonywaniu poziomych i/lub pionowych cięć pod kątem należy, w zależności od kierunku cięcia, przesunąć lewą lub prawą przestawną szynę (26) na zewnątrz lub całkowicie ją zdjąć.

Pionowy kąt cięcia | Poziomy kąt cięcia |
--- | --- | ---
0°–22,5° (po lewej/prawej stronie) | > 0° | Odkręcić lewą/prawą śrubę blokującą (44). Wysunąć lewą/prawą przestawną szynę oporową (26) całkowicie na zewnątrz.
22,5°–47° (po lewej/prawej stronie) | ≤ 48° (po lewej/prawej stronie) | Odkręcić lewą/prawą śrubę blokującą (44). Wysunąć lewą/prawą przestawną szynę oporową (26) całkowicie na zewnątrz. Odchylić przestawną szynę oporową całkowicie do góry.

##

Aby zagwarantować optymalne bezpieczeństwo pracy, należy zawsze zamocować obrabiany element.
Nie obrabiać elementów, które są za małe, aby można było je zamocować.

- Obrabiany element należy mocno docisnąć do szyn oporowych (26) i (25).
- Włożyć znajdujący się w wyposażeniu standardowym ścisk stolarski (41) w jeden z przewidzianych dla niego otworów (42).
- Drążek gwintowany (40) zacisku należy dopasować do wysokości obrabianego elementu.
- Dokręcić drążek gwintowany (40), unieruchamiając w ten sposób obrabiany element.