# Технічні дані

Акумуляторна панельна пилка |  | GCM 18V-216 D | GCM 18V-216 D
--- | --- | --- | ---
Товарний номер |  | ‎ ‎3 601 M51 0..‎ | ‎ ‎3 601 M51 0B.‎ ‎ ‎3 601 M51 08.‎
Номінальна напруга | V= | 18 | 18
Частота обертання холостого ходуA) | об/хв | 5 000 | 5 000
Тип лазера | нм | 650 | 650
| мВт | < 1 | < 1
Клас лазера |  | 2 | 2
ВагаB) | кг | 16,4–17,4 | 16,4–17,4
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїC) і при зберіганні | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Рекомендовані акумуляторні батареї |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Рекомендовані зарядні пристрої |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Розміри придатних пиляльних полотен
Діаметр пиляльного полотна D | мм | 216 | 216
Товщина центрального полотна | мм | 1,2–1,8 | 1,2–1,8
Діаметр отвору d | мм | 30 | 25,4

A)

  Виміряно за температури 20−25 °C з акумулятором ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  в залежності від використовуваної акумуляторної батареї

C)

  Обмежена потужність при температурі < 0 °C.

Допустимі розміри заготовки (максимальні/мінімальні): див. Допустимі розміри заготовки

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.