# Puštanje u rad

- Uvek dobro pritegnite točkić za fiksiranje (16) i stezni točak (45) pre testerisanja. List testere se može inače iskositi u radnom komadu.

## Uključivanje (videti sliku M)

- Za uključivanje električnog alata prvo pomerite blokadu uključivanja (5) na sredinu, a zatim pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje (6) i držite ga pritisnutim.

Napomena: Iz bezbednosnih razloga, prekidač za uključivanje/isključivanje (6) se ne može blokirati, nego mora stalno da bude pritisnut tokom rada.

## Isključivanje

- Za isključivanje otpustite prekidač za uključivanje/isključivanje (6).