# การปรับมุมเอียงในแนวนอน

## การปรับมุมเอียงมาตรฐานในแนวนอน (ดูภาพประกอบ J)

สำหรับการตั้งมุมเอียงในแนวนอนที่ใช้บ่อยให้ได้รวดเร็วและแม่นยำให้ใช้ช่องกัก (20) ที่โต๊ะเลื่อย:

ซ้าย | ขวา
--- | ---
0°
45°; 30°; 22.5°; 15° | 15°; 22.5°; 30°; 45°

- คลายลูกบิดล็อค (16) ออกหากถูกขันแน่น
- ดึงคันปรับ (17) และหมุนโต๊ะเลื่อย (12) ไปทางซ้ายหรือทางขวาจนถึงช่องกักที่ต้องการ
- ปล่อยนิ้ว‌จาก‌คันปรับ คันปรับ‌ต้อง‌ขบเข้า‌ใน‌ช่องกัก‌อย่าง‌รู้สึก‌ได้
- ขันลูกบิดล็อค (16) กลับ‌เข้าที่‌‌อีกครั้ง

## การปรับมุมเอียงในแนวนอนทั้งหมด (ดูภาพประกอบ K)

มุมเอียงในแนวนอนสามารถปรับตั้งได้ในช่วงระหว่าง 48° (ด้านซ้าย) ถึง 48° (ด้านขวา)

- คลายลูกบิดล็อค (16) ออกหากถูกขันแน่น
- ดึงคันปรับ (17) และในเวลาเดียวกันดันคลิปล็อค (15) จนคลิปล็อคขบเข้าในร่องสำหรับวัตถุประสงค์นี้ ในลักษณะนี้‌โต๊ะเลื่อยจะ‌เคลื่อน‌ได้‌อย่าง‌อิสระ
- หมุน‌โต๊ะเลื่อย (12) ตรงลูกบิด‌ล็อคไป‌ทางซ้าย‌หรือ‌ทางขวา‌‌จน‌เข็มชี้‌มุม (58) แสดง‌มุมเอียง‌ในแนวนอนที่‌ต้องการ
- ขันลูกบิดล็อค (16) กลับ‌เข้าที่‌‌อีกครั้ง
- เมื่อต้องการคลายคันปรับ (17) อีกครั้ง (เพื่อปรับมุมเอียงมาตรฐานในแนวนอน) ให้ดึงคันปรับขึ้น
  คลิปล็อค (15) ดีดกลับไปที่ตำแหน่งเดิมอย่างรวดเร็ว และคันปรับ (17) สามารถขบเข้าในช่องกัก (20) อีกครั้ง