# Persiapan pemakaian

Untuk menjamin pemotongan yang tepat, penyetelan dasar perkakas listrik harus diperiksa setelah perkakas listrik digunakan secara intensif dan jika perlu lakukan pengaturan.
Untuk melakukannya, diperlukan pengalaman dan perkakas khusus yang sesuai.

Pusat layanan pelanggan Bosch akan melakukan pekerjaan ini dengan cepat dan baik.

##

Benda kerja yang panjang dan berat harus dialasi atau ditopang pada ujungnya.

Meja potong dapat diperpanjang ke kiri dan ke kanan menggunakan ekstensi meja potong (23).

- Lepaskan sekrup penjepit (22).
- Tarik ekstensi meja potong (23) ke luar hingga mencapai panjang yang diinginkan.
- Untuk mengencangkan ekstensi meja potong, kencangkan kembali sekrup penjepit (22).

Sistem pemasangan yang fleksibel pada penopang benda kerja (24) memungkinkan pengguna melakukan berbagai variasi ekstensi atau pelebaran.

- Pasang penopang benda kerja (24) ke dalam dudukan (47) pada perkakas listrik atau ke dalam dudukan (48) pada penopang benda kerja kedua sesuai dengan kebutuhan.

- Jangan pernah memegangi penopang benda kerja untuk membawa perkakas listrik.
  Hanya gunakan peralatan untuk mengangkut saat mengangkut perkakas listrik.

##

Saat menggergaji sudut mitre horizontal dan/atau vertikal, rel pembatas kiri dan kanan yang dapat disetel (26) harus ditarik keluar atau dilepas sepenuhnya menyesuaikan arah pemotongan.

Sudut mitre vertikal | Sudut mitre horizontal |
--- | --- | ---
0°–22,5° (kiri/kanan) | > 0° | Kendurkan sekrup pengunci kiri/kanan (44). Tarik rel pembatas kiri/kanan yang dapat disetel (26) sepenuhnya ke luar.
22,5°−47° (kiri/kanan) | ≤ 48° (kiri/kanan) | Kendurkan sekrup pengunci kiri/kanan (44). Tarik rel pembatas kiri/kanan yang dapat disetel (26) sepenuhnya ke luar. Angkat dan lepaskan rel pembatas yang dapat disetel.

##

Untuk menjamin keamanan kerja yang optimal, benda kerja harus selalu dikencangkan.
Jangan mengerjakan benda kerja yang terlalu kecil untuk dikencangkan.

- Tekan benda kerja dengan kuat pada rel pembatas (26) dan (25).
- Pasang klem yang disediakan (41) pada salah satu lubang yang tersedia (42).
- Sesuaikan batang berulir (40) klem dengan ketinggian benda kerja.
- Kencangkan batang berulir (40) dengan kuat dan kencangkan benda kerja.