# การดูดฝุ่น/ขี้เลื่อย

ฝุ่น‌ที่‌ได้จาก‌วัสดุ เช่น เคลือบผิว‌ที่มี‌สาร‌ตะกั่ว ไม้‌บาง‌ประเภท แร่ธาตุ และ‌โลหะ อาจ‌เป็น‌อันตราย‌ต่อ‌สุขภาพ การสัมผัส‌หรือ‌การหายใจ‌เอา‌ฝุ่น‌เข้าไป‌อาจ‌ทำให้‌เกิด‌ปฏิกิริยา‌แพ้ฝุ่น และ/‌หรือ‌นำมา‌ซึ่ง‌โรค‌ติดเชื้อ‌ระบบ‌หายใจ‌แก่‌ผู้ใช้‌เครื่อง‌หรือ‌ผู้‌ที่‌ยืน‌อยู่‌ใกล้เคียง
ฝุ่น‌บาง‌ประเภท เช่น ฝุ่น‌ไม้โอ๊ก หรือ‌ไม้บีช นับเป็น‌สาร‌ที่‌ทำให้‌เกิด‌มะเร็ง โดยเฉพาะ‌อย่างยิ่ง‌เมื่อ‌ผสมกับ‌สาร‌เติมแต่ง‌เพื่อ‌บำบัด‌ไม้ (โครเมต ผลิตภัณฑ์‌รักษา‌เนื้อไม้) สำหรับ‌วัสดุ‌ที่‌‌มี‌แอสเบสทอส‌ต้อง‌ให้‌ผู้‌เชี่ยวชาญ‌ทำงาน‌เท่านั้น

- ใช้‌ระบบ‌ดูดฝุ่น‌ออก‌ที่‌เหมาะสม‌กับ‌ประเภท‌วัสดุ มาก‌เท่าที่‌จะ‌ทำได้
- จัด‌สถานที่‌ทำงาน‌ให้‌มี‌การระบาย‌อากาศ‌ที่ดี
- ขอแนะนำ‌ให้‌สวม‌หน้ากาก‌ป้องกัน‌การติดเชื้อ‌ที่มี‌ระดับ-‌ไส้กรอง P2

ปฏิบัติ‌ตาม‌กฎ‌ข้อ‌บังคับ‌สำคัญ‌อื่นๆ ที่‌เกี่ยวกับ‌วัสดุ‌ชิ้นงาน ที่‌บังคับ‌ใช้‌ใน‌ประเทศ‌ของ‌ท่าน

- ป้องกัน‌การสะสม‌ของ‌ฝุ่น‌ใน‌สถานที่‌ทำงาน ฝุ่น‌สามารถ‌ลุกไหม้‌อย่าง‌ง่ายดาย

อุปกรณ์‌‌ดูดฝุ่น/‌ขี้เลื่อย‌อาจ‌อุดตัน‌ด้วย‌ฝุ่น ขี้เลื่อย หรือ‌สะเก็ด‌ชิ้นงาน

- ปิดสวิทช์เครื่องมือไฟฟ้าและถอดแบตเตอรี่แพ็คออก
- รอจนใบเลื่อยหยุดสนิท
- หา‌สาเหตุ‌ของ‌การอุดตัน‌และ‌ทำการ‌แก้ไข

## การดูดฝุ่นในตัว (ดูภาพประกอบ C)

เพื่อความสะดวกในการเก็บเศษผง ให้ใช้ถุงเก็บผง (37) ที่จัดส่งมา

- ตั้งคันจับขนย้าย (3) ให้ตรง
- สอดและหมุนถุงเก็บผง (37) บนอะแดปเตอร์ดูด (50) เพื่อให้ขาถุงเก็บผงเข้าที่ช่องบนอะแดปเตอร์ดูด

ขณะเลื่อย ถุง‌เก็บผง‌ต้อง‌ไม่‌ไป‌สัมผัส‌กับ‌ส่วน‌ของ‌เครื่อง‌ที่‌เคลื่อนไหว‌ได้

ถ่าย‌ถุง‌เก็บผง‌ให้‌ทัน‌ท่วงที‌เสมอ

- ตรวจสอบและทำความสะอาดถุงเก็บผงทุกครั้งหลังใช้งาน

- เมื่อ‌ต้องการ‌เลื่อย‌อะลูมิเนียม ให้‌ถอด‌ถุง‌เก็บ‌ผง‌ออก‌เพื่อ‌หลีกเลี่ยง‌อันตราย‌จาก‌ไฟไหม้

## การดูดฝุ่นด้วยเครื่องดูดฝุ่นภายนอก

สำหรับการดูดฝุ่นออกข้อต่อท่อดูดออก (50) ท่านยังสามารถเชื่อมต่อท่อของเครื่องดูดฝุ่น (Ø 35 มม.) ได้ด้วย

- เชื่อมต่อท่อดูดฝุ่นเข้ากับช่องพ่นขี้กบออก (50)

เครื่อง‌ดูดฝุ่น‌ต้องมี‌ลักษณะ‌การใช้งาน‌ที่‌เหมาะกับ‌ประเภท‌วัสดุ‌ชิ้นงาน

ในกรณี‌ดูดฝุ่น‌แห้ง‌ที่‌เป็น‌อันตราย‌ต่อ‌สุขภาพ‌อย่างยิ่ง‌หรือ‌อาจ‌ก่อ‌ให้เกิด‌มะเร็ง‌ได้ ให้ใช้‌เครื่อง‌ดูดฝุ่น‌พิเศษ