# 正式運作前的準備工作

為確保精準鋸切，頻繁使用之後必須檢查電動工具的基本設定，必要時須適度調整。
檢查時不但要具備足夠的經驗，而且得使用特殊工具。

博世客戶服務中心能夠既快速又可靠地執行這項工作。

##

如果工件又長又重，必須在它懸空的末端底下墊上襯墊或做好支撐。

鋸台可藉由鋸台延長件 (23) 往左及往右延伸。

- 鬆開止付螺栓 (22)。
- 將鋸台延長件 (23) 往外拉至所需長度。
- 將止付螺栓 (22) 重新旋緊，以便固定鋸台延長件。

工件托架 (24) 的彈性插拔系統可用於加裝多種加長或加寬裝置。

- 根據需求將工件托架 (24) 插入電動工具上的支座 (47) 或第二個工件托架的支座 (48) 內。

- 請勿從工件托架抬起電動工具。
  搬動電動工具時只能使用搬運裝置。

##

鋸切水平及／或垂直斜鋸角時，必須依照鋸切方向將左側或右側的活動式止動滑軌 (26) 往外拉或整個拆除。

垂直斜鋸角 | 水平斜鋸角 |
--- | --- | ---
0°–22.5° （右側／左側） | > 0° | 鬆開 左側／右側鎖定螺栓 (44)。 將左側／右側可調式止動滑軌 (26) 拉至最外側。
22.5°−47° （右側／左側） | ≤ 48° （右側／左側） | 鬆開左側／右側鎖定螺栓 (44)。 將左側／右側可調式止動滑軌 (26) 拉至最外側。 將活動式止動滑軌往上提起。

##

為了確保工作安全，請務必固定好工件。
不可以加工太小而無法固定的工件。

- 將工件往止動滑軌 (26) 和 (25) 壓緊固定。
- 將隨附的活動夾鉗 (41) 插進任一專為其設置的孔洞 (42)。
- 配合工件高度調整活動夾鉗的螺桿 (40)。
- 將螺桿 (40) 牢牢旋緊，以便固定工件。