# Ρύθμιση της κάθετης φαλτσογωνιάς

Η κάθετη φαλτσογωνιά μπορεί να ρυθμιστεί σε μια περιοχή από 47° (αριστερή πλευρά) έως 47° (δεξιά πλευρά).

Για τη γρήγορη και την ακριβή ρύθμιση των συχνά χρησιμοποιούμενων φαλτσογωνιών προβλέπονται σταθερές θέσεις για τη γωνία 0°, 22,5° και 45°.

- Βεβαιωθείτε, ότι ο τροχίσκος σύσφιγξης (45) είναι συναρμολογημένος βλέπε Συναρμολόγηση του τροχίσκου σύσφιγξης (βλέπε εικόνα A2).

## Ρύθμιση της κάθετης στάνταρ φαλτσογωνιάς (βλέπε εικόνα L)

- Τραβήξτε τις ρυθμιζόμενες ράγες οδήγησης (26) εντελώς προς τα έξω ή αφαιρέστε τες εντελώς.
- Λύστε τον τροχίσκο σύσφιγξης (45).
- Τραβήξτε τον μοχλό ασφάλισης (46) προς τα έξω και ασφαλίστε τον στη θέση ελεύθερης κίνησης.
  Έτσι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνολική περιοχή της φαλτσογωνιάς (αριστερά και δεξιά).
- Στρέψτε τον βραχίονα του εργαλείου από τη χειρολαβή (7) προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι ο δείκτης γωνίας (28) να δείχνει την επιθυμητή στάνταρ κάθετη φαλτσογωνιά.
- Γυρίστε τον μοχλό ασφάλισης (46). Ο μοχλός ασφάλισης πρέπει να ασφαλίσει αισθητά στη θέση της επιθυμητής κάθετη στάνταρ φαλτσογωνιάς.
- Σφίξτε τον μοχλό σύσφιγξης (45) ξανά σταθερά.

## Ρύθμιση κάθε κάθετης φαλτσογωνιάς

- Τραβήξτε τις ρυθμιζόμενες ράγες οδήγησης (26) εντελώς προς τα έξω ή αφαιρέστε τες εντελώς.
- Λύστε τον τροχίσκο σύσφιγξης (45).
- Τραβήξτε τον μοχλό ασφάλισης (46) προς τα έξω και ασφαλίστε τον στη θέση ελεύθερης κίνησης.
  Έτσι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνολική περιοχή της φαλτσογωνιάς (αριστερά και δεξιά).
- Στρέψτε τον βραχίονα του εργαλείου από τη χειρολαβή (7) προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά, μέχρι ο δείκτης γωνίας (28) να δείχνει την επιθυμητή κάθετη φαλτσογωνιά.
- Σφίξτε τον μοχλό σύσφιγξης (45) ξανά σταθερά.