# Punere în funcţiune

- Înainte de a începe procesul de debitare, strânge întotdeauna ferm maneta de fixare (16) şi roata de strângere (45). În caz contrar, pânza de ferăstrău ar putea devia de la linia de tăiere în piesa de prelucrat.

## Conectarea (consultă imaginea M)

- Pentru conectarea sculei electrice, împinge mai întâi piedica de pornire (5) spre mijloc, iar apoi apasă comutatorul de pornire/oprire (6) şi menţine-l apăsat.

Observaţie: Din considerente privind siguranţa, întrerupătorul pornit/oprit (6) nu poate fi blocat, ci trebuie apăsat neîntrerupt, în timpul funcţionării ferăstrăului.

## Oprire

- Pentru oprire, eliberaţi întrerupătorul pornit/oprit (6).