# Parçaların montajı

- Aletle birlikte teslim edilen bütün parçaları ambalajdan dikkatli biçimde çıkarın.
- Bütün ambalaj malzemesini elektrikli aletten ve birlikte teslim edilen aksesuardan alın.

- Birlikte teslim edilen alet elemanlarının rahatça monte edilebilmesi için elektrikli el aletinin nakliye konumunda olması gerekir.

##

İş parçası destekleri (24) elektrikli el aletinin soluna, sağına veya önüne konumlandırılabilir. Esnek takma sistemi size çeşitli uzatma veya genişletme varyasyonları sunar (Bakınız: Resim G).

- İş parçası desteğini (24) elektrikli el aletindeki yuvalara (47) veya ikinci iş parçası desteğinin yuvalarına (48) gerektiği gibi yerleştirin.

- Elektrikli el aletini asla iş parçası desteklerinden tutarak taşımayın.
  Elektrikli el aletini taşırken sadece taşıma donanımını kullanın.

##

Sıkıştırma çarkı (45), ayarlanan dikey gönye açısını sabitler ve güvenli çalışma için gereklidir.

- Altıgen somunu dişli cıvatadan (49) sökün.
- Sıkıştırma çarkını (45) saat yönünde dişli cıvataya (49) vidalayın ve sıkın.

##

Konumu ayarlanabilir dayama rayı (26) testereyle kesme işleminden önce takılmalıdır.

- Testere bıçağının sağındaki dayama rayını (26) ilgili kanala itin ve kilitleme vidasını (44) sıkın.
  Dayama rayının düzleştirilmiş kısmı testere bıçağına doğru içeriye bakmalıdır.