# 调整水平斜切角度

## 调整水平标准斜切角度（参见插图J）

锯台上设有标记槽(20)，以便快速精确地调整经常使用的水平斜切角度：

左 | 右
--- | ---
0度
45度；30度；22.5度；15度 | 15度；22.5度；30度；45度

- 如果固定旋钮(16)被拧紧了，请先松开。
- 拉动杆(17)，向左或向右转动锯台(12)，直至达到所需的标记槽。
- 重新松开杆。杆必须正确地陷入标记槽中。
- 再次拧紧固定旋钮(16)。

## 设定任意水平斜切角度（参见插图K）

水平斜切角度可在48度（左侧）至48度（右侧）之间调整。

- 如果固定旋钮(16)被拧紧了，请先松开。
- 拉动杆(17)，同时按压锁定夹(15)，直至卡入规定的凹槽中。这样锯台就能自由移动。
- 通过固定旋钮向左或向右转动锯台(12)，直至角度指示器(58)指在需要的水平斜切角度上。
- 再次拧紧固定旋钮(16)。
- 要重新松开杆(17)（为了调整水平标准斜角尺），将杆向上拉。
  锁定夹(15)跳回初始位置，杆(17)可以重新卡入标记槽(20)。