# ข้อแนะนำในการทำงาน

##

ลำแสงเลเซอร์สองลำแสดงแนวตัดของใบเลื่อย ใน‌ลักษณะ‌นี้‌จะ‌ช่วยให้‌ท่านสามารถ‌วาง‌ตำแหน่ง‌ชิ้นงาน‌เพื่อทำการเลื่อย‌ได้‌อย่าง‌ถูกต้อง‌แม่นยำ‌โดย‌ไม่ต้อง‌เปิด‌กระบัง‌ป้องกัน‌ใบเลื่อย‌ชนิด‌ชักร่น‌ได้

- เปิดลำแสงเลเซอร์โดยกดสวิทช์เปิด-ปิด (6) สั้นๆ โดยไม่ต้องกดปุ่มล็อค (5)
- จัดแนว‌เครื่องหมาย‌ของ‌ท่าน‌บน‌ชิ้นงาน‌ระหว่าง‌เส้น‌เลเซอร์‌ทั้งสอง

หมายเหตุ: ก่อนทำการเลื่อยให้ตรวจสอบว่าเส้นตัดยังคงแสดงให้เห็นอย่างถูกต้องหรือไม่ ดู การปรับเลเซอร์ ลำแสงเลเซอร์อาจเลื่อนจากตำแหน่ง ต. ย. เช่น เนื่องจากการสั่นสะเทือนจากการใช้งานหนัก

##

ชิ้นงานสูงสุด:

มุมเอียงในแนวนอน | มุมเอียงในแนวตั้ง | ความสูง x ความกว้าง [มม.]
--- | --- | ---
0° | 0° | 70 x 305
45° (ซ้าย/ขวา) | 0° | 70 x 215
45° (ซ้าย) | 45° (ซ้าย) | 42 x 215
45° (ขวา) | 45° (ขวา) | 20 x 215
0° | 45° (ซ้าย) | 42 x 305
0° | 45° (ขวา) | 20 x 305

ขนาดชิ้นงานต่ำสุด (= ชิ้นงานทั้งหมดที่สามารถหนีบเข้าทางซ้ายหรือทางขวาจากใบเลื่อยด้วยแคลมป์ยึดวัสดุ) (41) ที่จัดส่งมา): 100 x 40 มม. (ความยาว x ความกว้าง)

ความลึกการตัดสูงสุด (0°/0°): 70 มม.

##

ต้อง‌ปรับ‌ก้านวัด‌ความลึก‌เมื่อ‌ต้องการ‌เลื่อย‌เซาะร่อง

- หมุนก้านวัดความลึก (39) ไปทางด้านหน้า
- หมุนแขนเครื่องมือตรงด้ามจับ (7) ไปยังตำแหน่งที่ต้องการ
- หมุนสกรูปรับ (38) จนปลายสกรูสัมผัสก้านวัดความลึก (39)
- เลื่อน‌แขน‌เครื่องมือ‌ขึ้น‌‌อย่างช้าๆ

##

ท่านสามารถใช้ก้านหยุดความยาวด้านซ้ายและขวา (36) เพื่อเลื่อยชิ้นงานให้มีความยาวเท่ากันอย่างง่ายดาย

- หมุนก้านหยุดความยาว (36) ขึ้น
- ปรับส่วนขยายโต๊ะเลื่อย (23) บนความยาวชิ้นงานที่ต้องการ

##

เมื่อ‌ต้องการ‌ตัด‌ชิ้นงาน‌ที่มี‌รูปทรง‌โค้งงอ‌หรือ‌ทรงกลม ต้อง‌ยึด‌ชิ้นงาน‌เหล่านี้‌ให้‌แน่น‌เป็น‌พิเศษ‌เพื่อ‌กัน‌การลื่นไถล ที่เส้นตัด‌ต้อง‌ไม่มี‌ช่องว่าง‌ระหว่าง‌ชิ้นงาน แผ่นกั้น และ‌โต๊ะเลื่อย

จัด‌เตรียม‌อุปกรณ์‌ยึดจับ‌พิเศษ หากจำเป็น

##

แผ่นสอด (14) อาจสึกหรอหลังจากใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าเป็นเวลานาน

เปลี่ยน‌แผ่นสอด‌ที่ชำรุด

- จัด‌เครื่องมือไฟฟ้าให้อยู่ในตำแหน่งทำงาน
- ขันสกรู (54) ออกด้วยไขควงปากแฉกที่ทมีจำหน่ายทั่วไปและถอดแผ่นสอดเก่าออก (14)
- วางแผ่นสอดใหม่เข้าและขันสกรู (54) ให้แน่นอีกครั้ง