# Reglarea unghiurilor de înclinare în plan orizontal

## Reglarea unghiurilor de îmbinare pe colţ standard în plan orizontal (consultaţi imaginea J)

Pentru reglarea rapidă şi precisă a unghiurilor de îmbinare pe colţ utilizate frecvent, masa de lucru pentru ferăstrău este prevăzută cu marcaje crestate (20):

stânga | dreapta
--- | ---
0°
45°; 30°; 22,5°; 15° | 15°; 22,5°; 30°; 45°

- Detensionaţi maneta de fixare (16) în cazul în care aceasta este strânsă.
- Trageţi pârghia (17) şi rotiţi masa de lucru pentru ferăstrău (12) spre stânga sau dreapta, până în dreptul marcajului crestat dorit.
- Eliberaţi din nou pârghia. Pârghia trebuie să se fixeze perceptibil în marcajul crestat.
- Strângeţi din nou maneta de fixare (16).

## Reglarea unghiurilor de îmbinare pe colţ standard în plan orizontal opţionale (consultaţi imaginea K)

Unghiul de înclinare în plan orizontal poate fi configurat de la 48° (pe partea stângă) până la 48° (pe partea dreaptă).

- Detensionează maneta de fixare (16) în cazul în care aceasta este strânsă.
- Trage pârghia (17) şi, simultan, apasă clema de blocare (15) până când se înclichetează în canelura corespunzătoare. Astfel, masa de lucru pentru ferăstrău se poate deplasa liber.
- Rotiţi spre stânga sau spre dreapta masa de lucru pentru ferăstrău (12) acţionând maneta de fixare până când indicatorul de unghiuri (58) indică unghiul de îmbinare pe colţ în plan orizontal dorit.
- Strânge la loc maneta de fixare (16).
- Pentru a detensiona din nou pârghia (17) (la reglarea unghiurilor de îmbinare pe colţ standard în plan orizontal), trageţi pârghia în sus.
  Clema de blocare (15) sare înapoi, revenind în poziţia sa iniţială, iar pârghia (17) va putea fi din nou fixată în marcajele crestate (20).