# راهنمائی‌های عملی

##

دو پرتوی لیزر، خط برش تیغه اره را به شما نشان می دهند. از این طریق می توانید بدون اینکه حفاظ ایمنی متحرک را باز کنید، قطعه کار را جهت اره کردن به دقت در موقعیت برش قرار دهید.

- برای این منظور، پرتوهای لیزر را با کوتاه فشار دادن کلید روشن/خاموش (6) روشن کنید، بدون اینکه قفل ایمنی کلید روشن/خاموش (5) را فشار دهید.
- علامت گذاری خود را روی قطعه کار بین هر دو پرتوی لیزر تنظیم کنید.

تذکر: قبل از اره کردن، نمایش صحیح خط برش را بررسی کنید رجوع کنید به تنظیم کردن لیزر. ممکن است پرتوهای لیزر به عنوان مثال هنگام استفاده تند، در اثر لرزش تغییر کنند.

##

حداکثر قطعات کار:

زاویه مورب افقی | زاویه مورب عمودی | ارتفاع x عرض [mm]
--- | --- | ---
0° | 0° | ‎70 x 305‎
45° (چپ/راست) | 0° | ‎70 x 215‎
45° (چپ) | 45° (چپ) | ‎42 x 215‎
45° (راست) | 45° (راست) | ‎20 x 215‎
0° | 45° (چپ) | ‎42 x 305‎
0° | 45° (راست) | ‎20 x 305‎

حداقل قطعات کار (= همه قطعات کاری که می توان آنها را با گیره پیچی ارسالی (41) طرف چپ یا راست تیغه اره محکم کرد): ‎100 x 40 mm‎ (طول x عرض)

حداکثر عمق برش (‎0°/0°):‏ ‎70 mm‎

##

برای ایجاد یک شیار، باید خط کش تعیین عمق سوراخ را تنظیم نمود.

- خط کش تعیین عمق سوراخ (39) را به سمت بیرون بچرخانید.
- بازوی ابزار روی دستگیره (7) را به موقعیت دلخواه بچرخانید.
- پیچ تنظیم (38) را آنقدر بچرخانید که انتهای پیچ، با خط کش تعیین عمق سوراخ (39) تماس پیدا کند.
- بازوی ابزار را آهسته به سمت بالا هدایت کنید.

##

جهت اره کردن آسان قطعات کار با طول یکسان، می توانید از قطعه نگهدارنده انتهای قطعه کار سمت چپ یا راست (36) استفاده کنید.

- نگهدارنده انتهای قطعه کار (36) را به بالا بچرخانید.
- میز کشویی برای گسترش کفی اره (23) را به اندازه طول مورد نظر قطعه کار تنظیم کنید.

##

در بریدن قطعات کاری خمیده یا قطعات گرد، باید با مهار کردن صحیح از لغزیدن قطعه کار جلوگیری کنید. در خط برش نباید هیچ فاصله یا شکافی مابین قطعه کار، خط کش راهنما و میز اره وجود داشته باشد.

در صورت لزوم باید یک گیره نگهدارنده ویژه درست کنید.

##

صفحات (14) ممکن است بعد از استفاده طولانی از دستگاه، مستهلک شوند.

صفحه های آسیب دیده را تعویض کنید.

- ابزار برقی را در وضعیت آماده به کار قرار دهید.
- پیچ ها (54) را با پیچ گوشتی چهارسوی رایج در بازار باز و صفحه مونتاژ قدیمی (14) را بردارید.
- صفحه مونتاژ جدید را قرار دهید و پیچ ها (54) را دوباره محکم کنید.