# Ibrugtagning

- Spænd altid knoppen (16) og klemhjulet (45) godt før savning. Ellers kan savklingen sætte sig fast i emnet.

## Tænding (se billede M)

- For at tænde el-værktøjet skal du først skubbe kontaktspærren (5) frem til midten og derefter trykke tænd/sluk-knappen (6) ind og holde den inde.

Bemærk: Af sikkerhedsgrunde kan tænd/sluk-knappen (6) ikke fastlåses, men skal trykkes ned og holdes nede, så længe saven er i drift.

## Sluk

- Når du vil slukke, skal du slippe tænd/sluk-knappen (6).