# Priprema za rad

Radi obezbeđivanja preciznih sečenja morate posle intenzivne upotrebe prekontrolisati osnovna podešavanja električnog alata i u datom slučaju podesiti.
Za to Vam je potrebno iskustvo i odgovarajući specijalni alat.

Bosch-servis izvodi ovaj posao brzo i pouzdano.

##

Dugi i teški radni komadi moraju se na slobodnom kraju podupreti ili osloniti.

Sto za testerisanje može pomoću produžetaka stola za testerisanje (23) da se produži nalevo ili nadesno.

- Otpustite stezni zavrtanj (22).
- Izvlačite produžetak postolja testere (23) do željenog položaja napolje.
- Radi fiksiranja produžetka stola za testerisanje ponovo zategnite stezni zavrtanj (22).

Fleksibilni priključni sistem podloge radnog komada (24) vam omogućava veliki broj varijanti produžavanja ili proširivanja.

- Po potrebi, umetnite podlogu radnog komada (24) u prihvate (47) na električnom alatu ili u prihvate (48) na drugoj podlozi radnog komada.

- Nikada ne nosite električni alat za podloge radnog komada.
  Upotrebljavajte pri transportu električnog alata samo transportne uređaje.

##

Prilikom sečenja testerom horizontalnih i/ili vertikalnih uglova iskošenja, u zavisnosti od pravca reza, graničnu šinu koja se pomera levo ili desno (26) morate da izvučete odnosno da je sasvim uklonite.

Vertikalni ugao iskošenja | Horizontalni ugao iskošenja |
--- | --- | ---
0°–22,5° (levo/desno) | > 0° | Otpustite levi/desni blokadni zavrtanj (44). Izvucite u potpunosti levu/desnu podesivu graničnu šinu (26) prema spolja.
22,5°–47° (levo/desno) | ≤ 48° (levo/desno) | Otpustite levi/desni blokadni zavrtanj (44). Izvucite u potpunosti levu/desnu podesivu graničnu šinu (26) prema spolja. Podignite uvis podesivu graničnu šinu.

##

Radi obezbeđivanja optimalne radne jedinice morate uvek čvrsto steći radni komad.
Ne obrađujte radne komade koji su suviše mali za stezanje.

- Čvrsto pritisnite radni komad na granične šine (26) i (25).
- Stavite isporučenu stegu (41) u predviđene otvore (42).
- Prilagodite navojnu šipku (40) stege visini radnog komada.
- Zavrnite navojnu šipku (40) i tako fiksirajte radni komad.