# Tehnilised andmed

Aku-paneelsaag |  | GCM 18V-216 D | GCM 18V-216 D
--- | --- | --- | ---
Tootenumber |  | ‎ ‎3 601 M51 0..‎ | ‎ ‎3 601 M51 0B.‎ ‎ ‎3 601 M51 08.‎
Nimipinge | V= | 18 | 18
Tühikäigu-pöörlemiskiirusA) | min−1 | 5000 | 5000
Laseri tüüp | nm | 650 | 650
| mW | < 1 | < 1
Laseri klass |  | 2 | 2
KaalB) | kg | 16,4–17,4 | 16,4–17,4
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 ... +35 | 0 ... +35
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamiselC) ja hoiustamisel | °C | –20 ... +50 | –20 ... +50
Soovitatavad akud |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...
Soovitatavad laadimisseadmed |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...
Sobivate saelehtede mõõtmed
Saelehe läbimõõt D | mm | 216 | 216
Põhilehe paksus | mm | 1,2–1,8 | 1,2–1,8
Puurava läbmõõt d | mm | 30 | 25,4

A)

  Mõõdetud 20−25 °C juures akuga ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  Sõltuvalt kasutatud akust

C)

  Piiratud võimsus temperatuuril <0 °C.

Tooriku lubatud mõõtmed (maksimaalne/minimaalne): vaadake Töödeldava detaili lubatud mõõtmed

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.