# مشخصات فنی

اره مورب کشویی شارژی |  | GCM 18V-216 D | GCM 18V-216 D
--- | --- | --- | ---
شماره فنی |  | ‎ ‎3 601 M51 0..‎ | ‎ ‎3 601 M51 0B.‎ ‎ ‎3 601 M51 08.‎
ولتاژ نامی | V=‎ | 18 | 18
سرعت در حالت آزادA) | min-1 | 5000 | 5000
نوع لیزر | nm | 650 | 650
| mW | ‎< 1‎ | ‎< 1‎
کلاس لیزر |  | 2 | 2
وزنB) | kg | 16,4–17,4 | 16,4–17,4
دمای توصیه شده محیط هنگام شارژ | ‎°C | ‎0 ... +35‎ | 0 ... +35‏
دمای مجاز محیط هنگام کارC) و هنگام انبار کردن | ‎°C | ‎–20 ... +50‎ | –20 ... +50‏
باتری های قابل شارژ توصیه شده |  | GBA 18V... ProCORE18V... | GBA 18V... ProCORE18V...‎
شارژرهای توصیه شده |  | GAL 18... GAX 18... GAL 36... | GAL 18... GAX 18... GAL 36...‎
ابعاد تیغه های اره مناسب
قطر تیغه اره D | mm | 216 | 216
ضخامت تیغه اره | mm | 1,2–1,8 | 1,2–1,8
قطر سوراخ d | mm | 30 | 25,4

A)

  اندازه گیری شده در دمای ‎20−25 °C‎ با باتری قابل شارژ ProCORE18V 8.0Ah.

B)

  بسته به نوع باتری کاربردی

C)

  توان محدود برای دمای ‎< 0 °C

ابعاد مجاز قطعه کار (حداکثر/حداقل): رجوع کنید به ابعاد مجاز برای قطعات کار

مقادیر ممکن است بسته به محصول متفاوت باشند و بستگی به شرایط استفاده و محیطی دارند. اطلاعات بیشتر را در سایت www.bosch-professional.com/wac مشاهده نمایید.