# Operación

- Antes de realizar cualquier trabajo en la herramienta eléctrica (p. ej., mantenimiento, cambio de herramienta, etc.), retire el acumulador de la herramienta eléctrica. En caso contrario podría accidentarse al accionar fortuitamente el interruptor de conexión/desconexión.

Seguro para transporte
Preparativos para el trabajo
Ajuste del ángulo de inglete horizontal
Ajuste del ángulo de inglete vertical
Puesta en marcha
Serrado
Instrucciones para la ‌operación
Reajuste del rayo láser
Comprobación y reajuste del ajuste básico
Transporte de la herramienta eléctrica