# 更換鋸片（請參考圖 D1−D4）

- 在電動工具上進行任何作業之前（例如維修，更換工具等等），請將機器中的電池取出。若是不小心觸動起停開關，可能造成人員受傷。

- 安裝鋸片時務必穿戴防護手套。碰觸到鋸片可能被割傷。

所使用的鋸片其最高容許轉速必須高於電動工具的無負載轉速。

根據本說明書中提出的特性參數選擇合適的鋸片。必須選用通過 EN 847-1 認證並具有認證標示的鋸片。

只能使用本電動工具製造商所推薦的鋸片，以及加工物料適用的鋸片。唯有這樣做才能避免鋸切時發生鋸齒過熱的情形。

## 拆卸鋸片

- 把電動工具調整至工作位置。
- 將活動防護罩 (10) 往後翻轉，然後讓它保持在這個位置上。
- 用內六角扳手（6 mm） (43) 旋轉內六角螺栓 (51) 並同時按壓主軸鎖 (31)，讓它卡緊。
- 按壓主軸鎖 (31) 不要放開，並沿順時針方向將內六角螺栓 (51) 旋出（左旋螺蚊！）。
- 取下緊固法蘭 (52)。
- 取出鋸片 (30)。
- 重新慢慢放下活動防護罩。

## 安裝鋸片

- 安裝時請注意，鋸齒的鋸切方向（即鋸片上的箭頭指示方向）必須與防護罩上的箭頭指示方向一致！

必要時，請在安裝前清潔所有待安裝的零部件。

- 將活動防護罩 (10) 往後翻轉，然後讓它保持在這個位置上。
- 將新鋸片裝到內側緊固法蘭 (53) 上。

- 裝上緊固法蘭 (52) 和內六角螺栓 (51)。按壓主軸鎖 (31)，直到其卡緊，接著再沿逆時針方向旋緊內六角螺栓。
- 重新慢慢放下活動防護罩。