# Componenti illustrati

La numerazione dei componenti raffigurati è riferita all’illustrazione dell’elettroutensile nella pagina con rappresentazione grafica.

(1) | Vite di fissaggio del dispositivo di trazione
(2) | Dispositivo di trazione
(3) | Impugnatura per il trasporto
(4) | Cuffia di protezione
(5) | Dispositivo di blocco dell’interruttore di avvio/arresto
(6) | Interruttore di avvio/arresto
(7) | Impugnatura
(8) | Calotta di protezione laser
(9) | Apertura di uscita raggio laser
(10) | Cuffia di protezione oscillante
(11) | Rotella di scorrimento
(12) | Banco sega
(13) | Fori di montaggio
(14) | Piano d’appoggio
(15) | Fermaglio di bloccaggio
(16) | Pomello di fissaggio per angolo obliquo a scelta (orizzontale)
(17) | Levetta di regolazione preliminare angolo obliquo (orizzontale)
(18) | Protezione antiribaltamento
(19) | Targhetta di pericolo raggio laser
(20) | Tacche per angoli obliqui standard (orizzontali)
(21) | Scala per angoli obliqui (orizzontali)
(22) | Vite di serraggio della prolunga del banco sega
(23) | Prolunga del banco sega
(24) | Supporto per i pezzi in lavorazione (inserimento flessibile)
(25) | Guida di battuta fissa
(26) | Guida di battuta regolabile
(27) | Scala per angoli obliqui (verticali)
(28) | Indicatore di angolo obliquo (verticale)
(29) | Deviatrucioli
(30) | Lama
(31) | Bloccaggio dell’alberino
(32) | Tasto di sbloccaggio della batteria
(33) | Batteria
(34) | Dispositivo di sicurezza per il trasporto
(35) | Staffa di protezione antiribaltamento
(36) | Guida longitudinale
(37) | Sacchetto raccoglipolvere
(38) | Vite di regolazione della battuta di profondità
(39) | Asta di profondità
(40) | Asta filettata
(41) | Morsetto a vite
(42) | Fori per morsetto a vite
(43) | Chiave a brugola/cacciavite ad intaglio
(44) | Vite di bloccaggio della guida di battuta regolabile
(45) | Rotella di fissaggio per angoli obliqui (verticali)
(46) | Leva di bloccaggio per angoli obliqui (verticali)
(47) | Attacco per supporto per i pezzi in lavorazione (sull’elettroutensile)
(48) | Attacco per secondo supporto per i pezzi in lavorazione (su supporto per i pezzi in lavorazione)
(49) | Bullone filettato
(50) | Adattatore di aspirazione
(51) | Vite a brugola per fissaggio della lama
(52) | Flangia di serraggio
(53) | Flangia di serraggio interna
(54) | Viti di fissaggio per piano d’appoggio
(55) | Vite per calotta di protezione laser
(56) | Vite di fissaggio per la carcassa del laser
(57) | Carcassa del laser
(58) | Indicatore di angolo obliquo (orizzontale)
(59) | Vite dell’indicatore angolo (orizzontale)
(60) | Vite dell’indicatore angolo (verticale)
(61) | Incavi di impugnatura